|  |  |
| --- | --- |
|  | **МЧС информирует: Меры пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования**  ***ОНДиПР Приозерского района УНДиПР Главное управление МЧС России по Ленинградской области призывает граждан быть бдительными и напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать следующие правила:*** |

17 декабря 1837 года ночью в Санкт-Петербурге вновь возник пожар — горел Зимний дворец. Он начался в помещении дворцовой аптеки, размещавшейся на первом этаже дворца. Загорелась сажа в дымоходе и рогожа, которой прислуга для тепла на ночь затыкала дыру, пробитую в дымоходе. Огонь распространялся с неимоверной скоростью. Весь дворец представлял сплошное пылающее море огня, огромный костер.

Николай I, извещенный о пожаре вернулся из театра и возглавил работы по тушению. По его поручению подразделения Преображенского и Павловского полков, матросы гвардейского экипажа и команды гофинтендантского ведомства выносили из дворца мебель, ценные вещи, художественные произведения на Дворцовую площадь.

Вся площадь Главного штаба была загромождена диванами, столам, стульями, картинами, сервизами.

Попытки тушить дворец силами пожарных и гвардии результатов не дали. Он горел три дня и выгорел полностью внутри. Дворец восстановили в 1839 году

**НУЖНО!**

* очищать дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в 3 месяца;
* немедленно заделывать раствором глины с песком, появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины; наружные стены дымовых труб на чердаке должны быть побелены, чтобы легче было заметить трещины и щели;
* прибить металлический лист размером не менее 0,5 - 0,7 метра на деревянном полу перед топочной дверцей печи, чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих углей;
* установить защитный экран рядом с камином;
* топить печи при закрытых дверцах, это предотвратит выпадение горящих дров и углей на пол;
* обращаться к специалисту при любом отклонении от норм в работе камина или печи

**НЕЛЬЗЯ!**

* допускать перекала печей;
* допускать эксплуатацию печей не имеющих противопожар­ных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений;
* разжигать дрова в печи и камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;
* оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать, это делать детям;
* оставлять перед топками печей и камином дрова, бумагу и др. сгораемые материалы;
* мебель должна находиться на расстоянии не ближе 0,5 метра от печей;
* выбрасывать горящую золу, шлак и уголь возле строений и у заборов;
* увеличивать мощность камина путем турбонадува или заменой дров на более «мощное» топливо (например - уголь)

**В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (112), телефон «доверия» Главного управления МЧС России по Ленинградской области — (812) 579-99-99.**